**Załącznik nr 1 do opisu zamówienia**

**Przedmiar Robót – Wykonanie nowej posadzki z wykładziny w panelach LVT w pokojach mieszkalnych I piętro budynku Akademika VICTORIA**

1. Zerwanie istniejących podłóg wykonanych z paneli , oraz listew przyściennych z wywiezieniem i utylizacją:

P.24 26,20 M2
P.25 13,30 M2
P.26 12,70 M2
P.27 16,70 M2
P.28 9,60 M2
P.29 20,50 M2
P.30 21,50 M2
P.31 18,50 M2
P.32 23,20 M2
P.33 20,50 M2
P.34 21,50 M2
P.35 19,70 M2
P.36 25,50 M2
P.37 17,70 M2
P.38 15,50 M2
P.39 23,15 M2
P.40 30,50 M2
P.41 16,80 M2
P.42 26,00 M2
P.43 12,95 M2
P.44 12.50 M2
P.45 12,60 M2
P.46 13,00 M2
P.47 16,00 M2

**Razem: 446,10 m.kw.**

1. Oczyszczenie i gruntowanie wylewki cementowej = **446,10 m.kw.**
2. Reperacja ubytków i pęknięć w istniejącej wylewce = **446,10 m.kw**
3. Wykonanie wylewki samopoziomującej grubości do 5 mm. ze szlifowaniem = **446,10 m.kw.**
4. Montaż wykładziny panelowej LVT grubości min 2,5mm. warstwa ścieralna min 0,7mm.

z przeznaczeniem do budynków użyteczności publicznej zgodnej z normami i atestami z cokolikiem na ścianie wysokości 10 cm. 446,10 + 29,20 (cokolik)= **475,30m.kw.**

1. Dostawa i montaż listew, bądź progów podłogowych w drzwiach długości 95 cm = **24 szt.**
2. Reperacja wynikłych w trakcie realizacji układania posadzek ścian w pokojach poprzez ich szpachlowanie i malowanie przyjęto **100 m.kw.**