***Załącznik nr3 Kalkulacja cenowa***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Poz.* | *RODZAJ ROBÓT* | *J.M.* | *ILOŚĆ* | *KWOTA BRUTTO* |
| *1* | Zerwanie istniejących podłóg wykonanych z paneli , oraz listew przyściennych z wywiezieniem i utylizacją | *m²*  | *446,10* |  |
| *2* | Oczyszczenie i gruntowanie wylewki cementowej | *m²*  | *446,10* |  |
| *3* | Reperacja ubytków i pęknięć w istniejącej wylewce | *m²*  | *446,10* |  |
| *4* | Wykonanie wylewki samopoziomującej grubości do 5 mm. ze szlifowaniem | *m²*  | *446,10* |  |
| *5* | Montaż wykładziny panelowej LVT grubości min 2,5mm. warstwa ścieralna min 0,7mm.z przeznaczeniem do budynków użyteczności publicznej zgodnej z normami i atestami z cokolikiem na ścianie wysokości 10 cm. 446,10 + 29,20 (cokolik) | *m²*  | *475,30* |  |
| *6* | Dostawa i montaż listew, bądź progów podłogowych w drzwiach długości do 95 cm | *Szt.*  | *24* |  |
| *7* | Reperacja wynikłych w trakcie realizacji układania posadzek ścian w pokojach poprzez ich szpachlowanie i malowanie przyjęto **100 m.kw.** | *m²*  | *100,00* |  |
|  |  | ***RAZEM BRUTTO*** |  |