Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Znak sprawy : DAG/ZO/12/04/21

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni prac w zespole z przestrzenią kreatywną ( laboratorium ) Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Część 1 Wyposażenie pracowni do prac w zespole z przestrzenią kreatywną**

**Zadanie 1:** Zestawy meblowe do prac w zespole

**Zadanie 2:** Pozostałe wyposażenie pracowni

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadanie 1:**  **Zestawy meblowe**  **do prac w zespole** | **a) krzesła: 26 szt.**  − siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki  − bez podłokietników na czterech nogach  − konstrukcja lekka, metalowa - chromowana lub malowana proszkowo na kolor Black lub Alu  − wymiary: szerokość: 50 cm, głębokość: 46, wysokość: 85 cm (±5%), wcięcie do zawieszania torby. |
| **b) stoły: 8 szt.**  − blat wykonany z bukowej sklejki, lakierowany matowy  − wymiary blatu 80 cm, 80 cm, 160 cm bok dłuższy, 69 bok krótszy (±5%),,  − blat o grubości 2,5 cm  − stelaż metalowy chromowany lub malowany proszkowo na kolor Black lub Alu z czterema kwadratowymi nogami o grubości 4x4 cm od stołu na wys. 72 cm regulowane |
| **c) półka na przybory: 1 szt.**  Półka łącząca metal i drewno: 90 wys. x120 szer. x30 cm głębokość + grubość ramy metalowej:  − stelaż metalowy, piaskowany, kolor czerń grafitowa  − skrzynki drewniane frezowane, całkowicie wyciągane, sklejka bukowa, lakierowane  matowe: 30x30x30 cm – 4 szt. jasne drewno bukowe, 4 szt. w kolorze pomarańczowym  − szuflady drewniane, całkowicie wyciągane, sklejka bukowa, lakierowane matowe:  15x30x30 cm – 4 szt. |
| d) **siedziska (pufa worek): 26 szt.**  − wysokość - 70 cm, szerokość 80 cm, długość 150 cm  − wytrzymały materiał, wodoodporny odpornej na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne  − dwa pokrowce zewnętrzny i wewnętrzny (granulat) zamykane na zamek, pokrowiec można usunąć  − wypełnienie: granulat silikonowy posiadający Atest Higieniczny i Deklarację Zgodności CE  − kolor: jaskrawo pomarańczowy, jasno zielony |
| e) **kanapy: 2 szt.**  − Sofa 2 siedziska z wysokim oparciem kolor ciemnozielony  − nogi metalowe wykonana z płaskownika o wymiarach 40 x 12 mm – wersja kolorystyczna: czarny  − pikowane poduchy wykonane z pianki ciętej. Parametry pianek: poduchy siedziska – HR 35 kg/m3 (pianka wysokoodbojna) + T35 kg/m3 (pianka standardowa), poduchy oparcia - HR 30 kg/m3 (pianka wysokoodbojna).  − guziki oblekane taką samą tkaniną jak reszta siedziska  − kubełek wykonany z litego drewna, sklejki oraz gumowych pasów tapicerskich. |
| **Zadanie 2:**  **Pozostałe**  **wyposażenie**  **pracowni** | **f) Lampy wiszące typu pająk: 2 szt.**  Uwaga dane techniczne dla 1 szt.:  − podsufitka na 20 kabli  − kable w oplocie tekstylnym podwieszane do sufitu zakończone kubkiem z oprawką metalową w kolorze czarnym E27 dostosowane pod żarówkę edisonowską  − długość kabli: 5 kabli 5 metrowych, 5 kabli 6 metrowych, 10 kabli 7 metrowych  − kolorystyka kabli: pół na pół w jednej lampie czerń i zieleń oliwkowa  − uchwyt mocujący do sufitu tzw. podwieszka – 20 szt.  − 20 żarówek edisonowskich: gwint: E27, wymiary: Ø 95 mm, dł. 135 mm, żarnik: LED,  moc: 4 W/60 W, kat świecenia 360 o , trwałość: min. 6 000 h, Klasa energetyczna: A++ |
| **g) Wykładzina dywanowa z 5 cm cokołem wykończeniowym do pomieszczenia (laboratorium kreatywne) o wymiarach około 997 cm na 615 cm: 1 szt.**  − płytki dywanowe o rozmiarze 50 cm x 50 cm  − Kolor: ciemnozielony  − Rodzaj włókna 100% econyl  − Struktura Tuftowana 1/12” Pętelkowa  − Liczba pęczków: Ca. 240.000 /m²  − Podkład B2B  − Gramatura runa 600 g/m2  − Waga całkowita 4400 g/m2  − Wysokość całkowita 6,3 mm  − Gęstość tkania 164.000 /m2  − Klasyfikacja zastosowania 33  − Klasyfikacja użytkowa: EN 1307 33 - LC2  − Odporność na kółka foteli: EN 985 A : użytkowanie ciągłe  − Klasyfikacja ogniowa: EN 13501-1Bfl-s1  − Odporność na płowienie w świetle: ISO 105-B02 ≥ 5  − Odporność na płowienie podczas tarcia: EN ISO 105-X12 ≥ 4  − Odporność na płowienie w kontakcie z wodą: EN ISO 105-E01≥ 4  − Współczynnik izolacyjności akustycznej: ISO 10140 ΔL: 44 dB (1 000 Hz) ΔLw: 26 dB  − Współczynnik pochłaniania dźwięku: ISO 354 αw: 0,15  − Trwała antystatyczność: ISO 6356 ≤ 2 kV  − Oporność poprzeczna: ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 109 Ohm |
| **h) Zestaw oklein ściennych i paneli:**  **• kwadratowe panele 3D z chrobotka reniferowego:**  - certyﬁkowane i stabilizowane wg obowiązujących norm  - samoprzylepny panel 10 x 10 cm, wysokość wraz z podłożem 4 cm – 20 szt.  - kolor: zieleń  **• panele z okrągłe z mchu chrobotek reniferowy**  - certyﬁkowane i stabilizowane wg obowiązujących norm  - samoprzylepny okrągły panel, zielony o średnicy 15 cm, wysokość wraz z podłożem 4 cm – 4 szt.  - samoprzylepny okrągły panel, zielony o średnicy 20 cm, wysokość wraz z podłożem 4 cm – 4 szt.  - samoprzylepny okrągły panel, zielony o średnicy 25 cm, wysokość wraz z podłożem 4 cm – 4 szt.  **• panele ścienne, metalowe typu kratownica:**  - kratownice metalowa, piaskowana o wymiarach: 240cm/330 cm - 2 szt.  - oczko kratownicy 15x15 cm |
| **i) Tablica suchościeralna magnetyczna – 1 szt.**  Dane techniczne:  − tablica suchościeralna magnetyczna biała w ramie aluminiowej anodowanej  − tablica łączona przy pomocy plastikowych narożników  − elementy do montażu oraz półka na akcesoria  − minimalne wymiary: 150x120 cm  − zestaw markerów suchościeralnych  − gąbkę magnetyczną  − 12 kolorowych magnesów |
| **j) Sztalugi suchościeralne magnetyczne – 4 szt.**  Uwaga dane techniczne dla 1 szt.:  − Flipchart mobilny  − Powierzchnia: suchościeralną magnetyczną (lakierowana, biała) z ramionami na arkusze papieru  − regulowany rozstaw uchwytów na arkusze papieru umożliwia stosowanie różnych  formatów materiałów prezentacyjnych  − rozmiar powierzchni: 100x70 cm  − Wysokość: regulowana, max 186 cm  − zestaw 4 kolorowych pisaków  − zestaw magnesów 10 szt.  − gąbka magnetyczna do tablicy suchościeralnej - 1 szt.  − Blok do flipcharta 50 arkuszy  − Konstrukcja: słup - aluminium, podstawa - plastik  − Rodzaj stojaka: mobilny (kółka z systemem blokowania)  − Szerokość podstawy: 70 cm  − Waga 6,10 kg  − Półka na markery, uchwyt do zawieszania bloku w dwóch rozstawach oraz elementy montażu |
| **Gwarancja** | Min. 24 miesiące gwarancji. |