*Jarosław, dnia 9 sierpnia 2022 roku*

**WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE**

**Specyfikacji Warunków Zamówienia**

*Dotyczy:* Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna: **Zakup wyposażenia audiowizualnego na potrzeby PWSTE w Jarosławiu.**

*Znak Sprawy:* DAG/TP/6/22

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami oraz działając na podstawie**art. 286 ust. 1 ustawy PZP**, Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

Na podstawie wizji lokalnej - w związku z wymaganiami dotyczącymi montażu sprzętu tj. monitora interaktywnego w sali C9 (Budynek C) proszę o informację, czy w związku z faktem iż ściana na której ma być powieszony monitor interaktywny (waga min. 50KG) jest zbudowana z prefabrykowanych płyt g-k Zamawiający dopuszcza montaż ingerujący w konstrukcję ścianek w 2 salach tj. płyty wiórowej wzmacniającej dwustronnej w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa montażu oraz późniejszego użytkowania ?

Odpowiedź 1:

Tak należy wykonać montaż wzmocnienia ściany dostosowany do planowanego obciążenia. Wykonanie wzmocnienia musi zachować estetyke sal oraz nie wprowadzć ograniczeń w poruszaniu się w pomieszczeń. Planowana konstrukcja musi być zgodna z przepisami i zapewniać bezpieczeństwo osób uzytkujących te pomieszcenia.

Po wykonaniu wzmocnienia a przed jego zakryciem Wykonawca musi zgłość je do odbioru przez Zamawiającego.

Pytanie 2:

Parametry panelu (przyłącza kablowego) - w specyfikacji panelu (strona 14) zaznaczono min. 2 gniazdo AC 230V, minimum 2 gniazdo RJ45, natomiast w pozostałych wymaganiach specyfikacji wszędzie zaznaczone są pojedyncze gniazda AC230V i RJ45 - proszę o informację która wersja jest właściwa.

Odpowiedź 2:

Doprecyzowanie specyfikacji.

**Sale W22 i Laboratorium Chemiczne – 2 szt**

| Nazwa komponentu | Dane techniczne panelu |
| --- | --- |
| Panel (Przyłącze stołowe) | Montowane na blacie biurka lub wpuszczane w blat katedry, posiadające wejścia do:   * podłączenia sygnału HDMI do projektora - minimum 1 gniazdo HDMI, wyposażone jest w co najmniej 10 cm przewód zakończony gniazdem HDMI żeńskim, * minimum 1 gniazdo USB, do podłączenia z komputerem zainstalowanym w katedrze, * minimum 2 gniazdo AC 230V dla podłączenie zasilania dodatkowego sprzętu (np. laptop), * minimum 2 gniazdo RJ45 podłączone do sieci lokalnej budynku (Ethernet), * Gniazdo HDMI ma być podłączone kablem HDMI bezpośrednio do monitora. |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

Sala C9 – 1 szt

| Nazwa komponentu | Dane techniczne panelu |
| --- | --- |
| Panel (Przyłącze stołowe) | Montowane na blacie biurka lub ścianie obok katedry:   * podłączenia sygnału HDMI do monitora - minimum 1 gniazdo HDMI, wyposażone jest w co najmniej 10 cm przewód zakończony gniazdem HDMI żeńskim, * minimum 1 gniazdo USB, do podłączenia z komputerem wbudowanym w monitor, * minimum 1 gniazdo AC 230V dla podłączenie zasilania dodatkowego sprzętu (np. laptop), * minimum 1 gniazdo RJ45 podłączone do sieci lokalnej budynku (Ethernet), * Gniazdo HDMI ma być podłączone kablem HDMI bezpośrednio do monitora. |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

**Zmieniony załącznik nr 1 do SWZ stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.**

Zamawiający wydłuża termin związania ofertą oraz termin składania i otwarcia ofert:

**W SWZ było:**

Rozdział XV, pkt. 1:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 08.09.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**Zamawiający zmienia na:**

**Rozdział XV, pkt. 1:**

**Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 15.09.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.**

**W SWZ było:**

Rozdział XVI, pkt. 1:

Oferty należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do 10.08.2022 r. do godziny 11:00.

**Zamawiający zmienia na:**

**Rozdział XVI, pkt. 1:**

**Oferty należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do 17.08.2022 r. do godziny 11:00.**

**W SWZ było:**

Rozdział XVI, pkt. 2:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2022 r. o godzinie 11:15.

**Zamawiający zmienia na:**

**Rozdział XVI, pkt. 2:**

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2022 r. o godzinie 11:15.**